**一、资质要求:**

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件和法人代表身份证复印件）,（**营业执照注册日期不低于3年以上服务经验）**。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务审计报告）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动2019年以来（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

6.法律、行政法规规定的其他条件

**二、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：**

 （1）法人代表授权委托书及委托代理人身份证明复印件

（2）提供油烟管道清洗服务企业国家资质证书

（3）具备有效期内的省消防协会颁发的会员证书

（4）具有有效期内的高空作业许可证及电工证。

**三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：**

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（4）不接受联合体投标。

**四、其他要求：**

1.[提供施工现场安全书面承诺书](#_Toc45202767)

2.对食堂每月进行一次安全巡查，发现风口、积油管道漏油等隐患，应立即清洗干净，并对漏油点立即封堵。

**一、清洗范围：**

1．范围：对各个食堂排烟罩、油烟管道、风机、净化器等设备进行清洗保洁。

**二、清洗标准：**

（1）排烟罩、油烟管道等清洗见原本色达到95%。

（2）风机及风机口等清洗本色达到95%。

（3）防火挡油板清洗本色达到98%。

1. 食室炉灶四周要清洗干净，无油垢、无水迹等。
2. 对管道内壁油污进行清理，保证无块状油污，排除火灾隐患。

（6）所有管道接口要封堵，确保无漏油、无漏气、无污染等现象。

（7）对运水叶轮进行拆卸清洗安装并做好叶轮较正工作。

（8）楼顶大型油烟机风轮拆卸、清洗，叶片等清洗本色达到95%，顶层地面油污必须全部清理干净。

（9）净化器里的磁场净化片拆卸清洗，清洗本色达到98%以上，要保证符合环保检查的合格标准。

（10）保证运水系统控制器系统运行水管，清洗剂管清洗疏通设备正常运行。

三、清洗要求：

1．保护好厨房设施、设备不受损坏，保证设备能正常运转。

2.制止野蛮清洗、违规清洗，清洗现场保持规范、整洁，消除一切安全隐患。

3.保证食堂油烟管道、净化设施设备等清洗保洁后，符合消防安全和环保的规范标准。

4.如由于清洗原因造成食堂油烟管道、净化设施设备等的损坏，清洗方将负责进行赔偿。

5.清洗前后进行照片对比，清洗结束后拍前后清洗照片对比图，双方按标准进行现场验收，签字认可。

**五、评分标准**

| 序 | 评分因素 | 评审项目 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格(30分) | 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格为满分.其他投标人的价格分按照下列公式计算(小数点保留二位).投标报价得分=(评标基准价/投标报价)\*30 | 30 |  |
| 2 | 技术（24分） | 投标人所提交的投标文件的技术指标及货物规格，完全满足或优于招标文件要求，**得6分。**如对招标文件的技术指标及货物规格有偏离的，评委视其重要程度，进行扣分，直至扣为止。提供油烟管道清洗服务企业国家一级资质证书，**得4分**，**无不得分**（提供证书复印件加盖公章）提供特殊工种岗位证书(高空作业2人、电工1 人) **每个证得3分，无不得分（提供证书复印件和劳动合同并加盖公章）提供南京职业技能培训资质证书**提供省级质检部门清洗剂产品原料的质量检测报告，**得5分，无不得分（提供证书复印件加盖公章）** | 24 | 原件备查 |
| 3 | 企业信誉（8分） | ISO9001：2000质量管理体系证书、14001：2004环境管理体系证书、ISO9001：2000职业健康安全管理体系证书，**每个证书得2 分，无不得分**信用等级AAA证书、省消防协会单位会员，**每个证书得1 分，无不得分**以上证书要提供复印件并加盖公章 | 8 | 原件备查 |
| 4 | 清洗服务方案（5分） | 对项目的清洗管理整体方案：人员配置到位、制度健全、措施的得当、不同设备清洗是否到位、对现场是否了解等方面；**优得5分；良得3分，一般得1分，无不得分** | 5 |  |
| 5 | 特殊部位处理（5分） | 对清洗项目的特殊部位的处理措施方案，**优得5分；良得3分，一般得1分，无不得分** | 4 |  |
| 6 | 服务质量保证(5分) | 具有服务质量保证措施，该措施是否切实可行，快速反应、及时服务、切实可行的。**优得5分；良得3分，一般得1分，无不得分** | 5 |  |
| 7 | 应急预案（4分） | 清洗服务应急预案措施，响应、及时、完善、可行等方面综合评分。**优得4分；良得2分，一般得1分，无不得分** | 4 |  |
| 8 | 业绩 | 2017年7月份以来类似项目的业绩和采购方服务评价意见优，每提供一份类似业绩和一份评价意见优，**得3分（注两项缺一不得分），最多得15分。（提供合同复印件和评价意见优证明材料）** | 15 |  |
| 9 | 员工意外伤害保险（1分） | 有效期内公司员工意外伤害保险单和承诺书，**得1分，没有不得分** | 1 |  |
| 10 | 安全承诺（1分） | 现场安全承诺书，**得2分，没有不得分** | 2 |  |
| 11 | 对招标文件响应程度（2 分） | 根据招标文件要求对投标文件的响应程度进行评分，做到内容详实，齐全，评分导览清晰，装订整齐；**最优得2分，其他酌情评分。** | 2 |  |
|  | 合计 |  | 100 |  |

以上内容，谨供参考。